Instalacija USB driver-a

Pokrenuti fajl CDM21226_Setup.exe duplim klikom misa. Ispratiti korake instalacije.

Nakon zavrsetka instalacije, povezati fiskalni uredjaj usb kablom i ukljuciti,
i zatim proveriti u "Device manager-u/Ports(COM&LPT)" da li se uredjaj uredno prijavio na COM port.

Taj COMx port odaberite u HCP Residential Gateway programu ukoliko koristite ovaj program, i sacuvajte podesavanja.

Ukoliko imate problema prilikom aktiviranja CDM21226_Setup.exe fajla, probajte da nakon ukljucenja fiskalnog uredjaja 
iz Device manager-u/Ports(COM&LPT)" odaberete fiskalni uredjaj, to ce biti uredjaj koji nema drivere, i desnim klikom misa odaberete
"Update driver software" i odaberete folder na disku  "CDM v2.12.26 WHQL Certified".


Ukoliko imate problema prilikom instalacije obratite se ovlascenom servisu ili kontaktirajte proizvodjaca na mail

podrska@hcp.rs 


