# Fiscal28.jar

> Prva komanda u vasoj aplikaciji je svakako provera konekcije sa Fiskalnim uredjajem.
> Konekcija se proverava komandom 0_p_b gde p predstavlja COM port na kome se nalazi uredjaj
> i moze imati vrednosti od '1' - '4' ( COM1 - COM4 ), b je brizina serijske komunikacije
> vrednosti od( '1' - '4') ( 9600 - 57600 ) . Pri proveri konekcije vazno je da na samom uredjaju
> podesite brzinu prenosa ( meni 5.8.11 ). ( za stampace koristite emulaciju tastature )
> Format konekcije je i 0_p tj. brzina nije obavezna, ali se tada smatra da je brzina prenosa 9600.

> Pri izboru brzine treba biti obazriv, jer brzina '4' tj. 57600 pri izboru kablova za konekciju
> duzih od 2m pravi greske u prenosu tako da se ova brzina preporucuje samo za standardne kablove (do 1.5 m).